Bonjour René, j’espère que tu vas bien et merci pour ta consultation

Je te propose un 11 KW en 10 bar monté sur cuve de 270 L avec sécheur frigorifique

options disponibles

* cuve 500 L fortement conseillée
* natte filtrante à l’aspiration
* purgeur automatique à onde capacitive monté sous le réservoir avec kit silent blocs

***DESCRIPTIF TECHNIQUE DU COMPRESSEUR***

**1 x Compresseur RSDK PRO ECN 11 – 10 bar – 270 L**

* Puissance : 11 KW
* Pression maxi : 10 bar
* Débit : 1560 l/min – 93.60 m3/h
* Niveau sonore : 70 dB(A)
* Réservoir : 270 litres
* Sécheur frigorifique
* Longueur : 1480 mm
* Profondeur : 570 mm
* Hauteur : 1614 mm
* Poids : 360 Kg
* Raccordement sortie air (sécheur) : ½’’

Prix tarif HT : 9990.00 €

Remise à déduire -52% **-3%**  (attention prix valable jusqu’au 30 Avril, après augmentation tarif à partir du 1° Mai)

Soit Prix achat SFACS ……………………………………… **4651.35 € HT**

*Options possibles*

**Réservoir 500 Litres – (Référence : 01714)**

Prix tarif HT : 450.00 €

Remise à déduire -52%  (attention prix valable jusqu’au 30 Avril, après augmentation tarif à partir du 1° Mai)

Soit Prix achat SFACS ……………………………………… **216.00 € HT**

**Natte filtrante à l’aspiration – (Référence : 06224)**

Prix tarif HT : 2 x 57.00 €

Remise à déduire -52%  (attention prix valable jusqu’au 30 Avril, après augmentation tarif à partir du 1° Mai)

Soit Prix achat SFACS ……………………………………… **2 x 27.36 € HT**

**Kit purgeur à sonde capacitive avec silent bloc sous le réservoir – (Référence : 03162)**

Prix tarif HT : 290.00 €

Remise à déduire -52%  (attention prix valable jusqu’au 30 Avril, après augmentation tarif à partir du 1° Mai)

Soit Prix achat SFACS ……………………………………… **139.20 € HT**

***Condition de vente***

* Livraison franco
* Garantie 2 ans Pièces / Mo / Déplacement
* Délai : Sous 10 jours environ
* Fabrication : Allemagne

***Documents joints***

* Documentation commerciale
* Plan d’encombrement en 270 L ou 500 L
* Photo compresseur

Bonne réception, bonne chance pour la vente mon cher René

Excellente fin de semaine à toi et toute l’équipe

Cordialement

i.A.

Stéphane Bergeret

Responsable commercial Sud-Est de la France

Rue du Belvédère

Maison No. 45

F - 74150 Rumilly

Tel.:         +33 (0) 4 50 51 82 81

Fax:         +33 (0) 4 50 51 82 81

Portable:  + 33 (0) 6 42 73 08 80

Mail: s.bergeret@renner-kompressoren.de

[www.renner-kompressoren.de](http://www.renner-kompressoren.de/)

RENNER GmbH Kompressoren

Emil-Weber-Straße 32
D - 74363 Güglingen

Tel.:      +49 (0) 7135 / 931 93-0
Fax:     +49 (0) 7135 / 931 93-50

info@renner-kompressoren.de

Amtsgericht - Registergericht – Stuttgart
HRB 320379
Geschäftsführer: Annette Renner, Bernt Renner
USt.-Id.-Nr.: 811 668 891

The contents of this e-mail are intended for the named addressee only. It contains information which may be of a confidential and privileged nature. If you are not the intended recipient, or authorized to receive it on their behalf, you may not copy or use it, or disclose it to anyone else. If you received this e-mail in error please notify us immediately and destroy it. We made every effort to keep our systems virus-free. However, we recommend that this e-mail and any attachments are scanned for viruses as we can take no responsibility for any computer virus which might be transferred by way of this e-mail.

Alle Inhalte dieser e-Mail-Nachricht sind ausschließlich für deren Empfänger bestimmt. Die e-Mail enthält möglicherweise vertrauliche oder persönliche Inhalte. Wenn Sie nicht der korrekte Empfänger sind oder berechtigt die e-Mail an dessen Stelle zu empfangen, dürfen Sie die e-Mail und deren Inhalt weder kopieren, noch in irgendeiner Weise verwenden, noch Dritten zugänglich machen. Sollten Sie diese e-Mail fälschlicherweise erhalten haben, teilen Sie uns dies bitte mit und vernichten Sie die e-Mail sofort. Wir haben alle Maßnahmen getroffen, um unsere Computersysteme virenfrei zu halten. Dennoch empfehlen wir die e-Mail und alle Anhänge auf Viren zu prüfen, da wir keine Verantwortung für eine mögliche Infektion mit Computerviren während der Übermittlung übernehmen können.

RSDK-PRO\_270l\_ECN\_r\_geschlossen\_RL\_72dpi.jpg

RSDK-PRO\_250\_offen\_pulver\_RL\_72dpi.jpg