**Industrie**

(Société Fluides Air Comprimé Services)  
S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €

Siret : 518 702 998 00023 – RCS Romans – FR 865 187 029 98

**DEVIS N° : MB20150803361**

Date : 17/08/15

A l'attention de Monsieur Jérome SUSS

MODELAGE CONCEPT

ZA Les Sables

26260ST DONAT SUR L'HERBASSE

04 75 72 60 19

Nous vous remercions pour votre consultation, et nous avons le plaisir de vous proposer le materiel suivant :

Objet : Objet : divers travaux comprenant :

-          Dépose canalis, éclairages, et repose par nos soins

-          Déplacements de toutes les machines, manutention, débranchements et rebranchements toutes énergies par SFACS

-          Déplacements, modifications et repose des différents réseaux « aspirations » par SFACS

-          Déplacement, dépose, repose Aérotherme et tous travaux annexes

-          PRIX pour GLOBALITE travaux par SFACS

-          Règlement habituel entre nous

Délai : Fin Août ou début septembre 2015

Alimentation nouvelle machine : **( AC + Electricité )**

Ref Désignation PU HT Qté Total HT

SIM005270 xct16 x 8 cosse cuivre tub 0,58 1 0,58

SCHA9F75463 ic60n disj 4p 63a courb d 403,20 1 403,20

FILR2V5G16 r2v cu 5g16 tgl 16,18 40 647,20

EDR54 location pince a sertir cosse tub 42,78 1 42,78

EDR SCHA9V14463 vigi ic60 4 p 63a 300ma ac 324,45 1 324,45

SFA NAC location nacelle 142,63 1 142,63

EDR25 Forfait Chantier 502,74 1 502,74

SFA ACC Accessoires Inox 980.00 1 980,00

Sous-total : 3 043,58 €

Déplacement Aérotherme

Ref Désignation PU HT Qté Total HT

EDR25 Forfait Chantier 486,36 1 486,36

BEL C 90 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28 6,01 10 60,10

BEL C45 - 28 Coude à 45° diam. ext. 28 6,85 6 41,10

BEL CL - 28 Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 1,01 20 20,20

BEL R3M - 28.1 "Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1""" 18,96 4 75,84

BEL M - 28 Manchon diamètre extérieur 28 3,79 6 22,74

BEL TU - 28A "Tube ""air comprimé"" diam. ext. 28" 5,49 30 164,70

SFA NAC location nacelle 116,22 1 116,22

EDR EDR5 fournitures metalliques 75,60 1 75,60

BEL RMM - 28.1\* "Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1\*""" 10,56 2 21,12

Sous-total : 1 083,98 €

Dépose existant, déplacement machines, canalis, aspiration

Ref Désignation PU HT Qté Total HT

EDR48 ensemble fourniture aspiration 441,00 1 441,00

EDR46 fournitures métalliques 189,00 1 189,00

EDR25 Forfait Chantier 3 106,40 1 3 106,40

SFA NAC location nacelle 348,67 1 348,67

Sous-total : 4 085,07 €

Total HT € : 8 212.63 EUR

**Ramené à 8 000,00 €**

TVA 20% : 1 600.00 EUR

**TOTAL TTC €** : 9 600.00 EUR

Mode de règlement : 30 JFDM

Restant à votre entière disposition ,

Le Service commercial

Durée de validité du devis : 2 Semaines

Acceptation, pour la bonne forme, du client

qui déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant ci joint .

Bon pour accord ( tampon ou signature, + date )