**Société VALENCE TRUCK**

73 Avenue de Marseille

26000 VALENCE

Montrigaud Le 03/12/2015,

Objet : Pose et fourniture d’un réseau en inox serti 304L

Référence : RB20151200374

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande, et avons le plaisir de vous proposer nos meilleures conditions de prix, délai, financement éventuel, pour la fourniture du matériel déterminé ensemble :

* La réfection de votre réseau d’air en inox serti :
* **400 ml** en diamètre 35 pour **le réseau principal**, ayant un débit admissible de 14m3/min **en circuit bouclé** permettant une pression identique à tout les points du réseau.
* **270 ml** en diamètre 22 **pour le réseau secondaire** , ayant un débit admissible de 5 m3/min soit environ une trentaine de descentes .
* Le supportage se fera en fonction des impératif du chantier soit :
* Fixation au mur
* Suspendu à la charpente
* Poser sur console
* Seront conservé et reconnecté dans la mesure du possible les nourrices, enrouleurs, départs aux fosses et coupleurs existants en bon état . Notre devis intègres 30 coupleurs de sécurité au passage de 5 mm et 30 coupleurs de sécurité au passage de 8mm.
* Sur le réseau principal, plusieurs vannes de sectionnement seront installées permettant le remplacement progressif du réseau actuel avec des coupures d’air très limitées.
* Chaque descente sera pourvue au minimum :
* Une vanne
* Un té
* Un bouchon
* Un coupleur
* Le temps estimé pour la réalisation des travaux est de 2 à 3 semaines avec deux techniciens, pour assuré ce délai nous prévoyons la location de une à deux nacelles suivant la nécessité du chantier incluse dans ce devis.
* La réfection tuyauterie du local technique sera exécuté incluant un by-pass pour le sécheur ainsi que le raccordement des différents organes existants ( réservoir, compresseur, sécheur , filtres … )
* Nous avons aussi intégré la dépose du réseau obsolète (hors enlèvement)

Suivi par : Monsieur Lionel BETTON

Phone GSM : 06 7506 57 31 82

Téléphone : 09 61 31 16 40

Mail : [lionel.betton@sfacs-industrie.fr](mailto:lionel.betton@sfacs-industrie.fr)

Fax : 04 86 55 63 01

##### I – DESCRIPTION D’ACHAT

|  |  |
| --- | --- |
| Descriptif | Prix net HT € |
| Prestations d'installation d'un réseau d'air comprimé : | 32 129,59 € |
| • La réalisation d'un réseau d'air comprimé en sertinox 304 diamètre 35 400ml |
| • La réalisation de 30 descentes d'air comprimé en sertinox 304 diamètre 22 270ml |
| • descente en crôsse d'évêque diamètre 35mm avec vanne, bouchon et coupleur de sécurité |
| • 50 vannes à boisseau PN25 FF 1/2 - 13 vannes à boisseau PN16 FF 1'1/4 |
| • Raccordement pneumatique en sertinox du compresseur, de la cuve et du sécheur |
| en Ø35 (y compris by-pass de celui-ci)  •location de nacelle  • Fournitures raccords |
| • Essai, repérage et mise en air |
| •main d'œuvre et déplacement |

**Total HT € : 32 129.59EUR**

TVA 20 % : 6 425.92 EUR

**TOTAL TTC €** : 38 555.51 EUR

##### II – GENERALITES

**. Délai de l’ensemble : DISPONIBLE USINE ( 10 jours livraison France )**

**.Assurance décennale**

**. Révision de prix :** Nous nous réservons le droit de revoir les prix indiqués plus haut, dans le cas de l’application d’un cahier des charges aux conditions administratives techniques ou commerciales autres que celles stipulées dans le présent devis.

**. Réserve de propriété :** En vertu de la loi 80335 du 12/05/80, les matériels livrés demeurent notre propriété jusqu’au paiement intégral du montant total des factures correspondantes, même si ceux-ci ont fait l’objet de transformation, d’intégration ou de reventes. Cette clause n’ayant pas été explicitement rejetée, sera considérée acceptée par l’acquéreur.

. **Devis** estimatif et servant de cahier des charges, compte tenu des éléments en notre possession et à affiner ensemble.

. D’une manière générale, n’est pas compris tout ce qui n’est pas explicitement décrit dans notre offre (notamment étanchéités toiture, mise aux normes éventuelle, tranchées…)

##### III – Règlement

* Règlement 30% à la commande
  + - 30% début des travaux
    - Solde 30 JFDM

**. Validité de l’offre : 3 semaines**

Espérant répondre à vos attentes, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous consultant.

Courtoisement.

Le service commercial

Suivi de ce dossier : M. Lionel BETTON / 06 06 57 31 82

[lionel.betton@sfacs-industrie.fr](mailto:lionel.betton@sfacs-industrie.fr)