|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TELECOPIE**  | Nederman_cyan_payoffNederman_cyan_payoff

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Société :** | **S.F.A.C.S. 26 Montrigaud** |  |  | **NEDERMAN SAS** |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 Rue de la Perdrix - porte 309 |  |
| **à / To :** | **Alain BALAZARD** |  |  |  | CS 45036 Tremblay en France |  |
|  |  |  |  |  |  | 95912 Roissy Charles de Gaulle Cedex |  |
| **Tél :** | **06 75 44 57 61** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Téléphone | **01 49 38 18 97** |
| **Fax :** |  |  |  |  | Télécopie | **01 48 63 00 95** |
|  |  |  |  |  | Mobile | **06 14 16 77 15** |
| **Date :** | 13/06/2015 |  |  |  | E-Mail : rene.brisson@nederman.fr |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pages :** |  |  |  |  |  ***de : From : René Brisson*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objet :** | **Devis** RB 13062015/103/0  | **Votre Client LAFUMA** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **POUR CAPTATION, ASPIRATION ET FILTRATION DES FUMEES ET POUSSIERES**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ENSEMBLE D' ASPIRATION ET FILTRATION NEDERMAN COMPRENANT :** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1 Unité d'aspiration et filtration fumées + pousières - type filtermax C.25** |  |
|  | référence 12 630767 - triphase 400 volts - ventilateur puissance moteur 3 kw  |  |
|  | capacite d'aspiration filtration **réelle 2 700 m3/h** avec 2 entrees d'aspiration |  |
|  | 4 cartouches de filtration - type polweb - surface totale **48 M2** soit 4 X 12m2 |  |
|  | efficacite de filtration **superieure a 99 %** sur particules de 0,5 Um test DPO |  |
|  | systeme de nettoyage automatique par jets d'air comprime à pression 6 bars |  |
|  | le ventilateur et panneau de commande des fonctions integre dans le caisson |  |
|  | 1 bac de recuperation d'une contenance 30 litres - niveau sonore de **66 dBA** |  |
|  | fourni avec : | 1 kit de contrôle de perte de charge des filtres |  |  |
|  |  | 1 regulateur purificateur d'air avec 1 vanne |  |  |
|  |  | 1 silencieux à positionné au refoulement  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2 Bras autoporteur** orientable et articule type original - référence 10 554335 |  |
|  | longueur de **3 M** - section de la gaine 160 mm - hotte en matériaux composite |  |
|  | équipement en standard avec registre de réglage et de fermeture sur la hotte |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2 Supports de bras** en tube acier galvanise longueur 0,300 M - ref 10 550635 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **L'ENSEMBLE H.T. FRANCO................** | **9 240 Euros** | **NET X 1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Hottes réalisation spéciale** en aluminium pour bras autoporteur original 3 M  |  |
|  | version laminaire aspiration longueur 0,800 m X 0,100 m et reprise en 160 mm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **PRIX UNITAIRE H.T.FRANCO ………** | **625 Euros** | **NET X 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Délai : 4 Semaines** |  |  |  |  | **ATTENTION PRIX NET** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  **Option de prix : 12 / 2015** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Cordiales Salutations** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **R. BRISSON** |
|  |  |  |  SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES AU CAPITAL DE 500000 ( – Siege social:PARIS NORD 2 - 14rue de la perdrix - CS45036 Tremblay en France - 95912 ROISSY CDG CEDEX |  |  |  |  |
|  |  |  |  RCS BOBIGNY 434 134 615 - APE 4669 B - SIREN 434 134 615 - TVA FR86434134615 |  |  |  |  |